Ausschreibungstext

Wassergespültes Urinalbecken mit automatischem, unsichtbarem Urinal Spülsystem salvis.

Becken:

* Urinalbecken aus hochwertiger Sanitärkeramik
* Abmessungen:

Spülsystem:

* Vollautomatisch / berührungslos/ autokalibrierent. Spülvorgang mithilfe genauer ph-Wert Urindetektion.

Beschreibung:

* Automatisch kalibriender Sensor zur Detektion von Urinstrom über Keramik- und Kunststoff Oberflächen von Urinalen.
* Vandalensicher, völlig unsichtbar für den Benutzer
* Einstellbar mithilfe eines mitgelieferten Schlüssels ohne das Urinal zu demontieren
* Automatik: Wasserersparender Stadionmodus
* Automatik: 24 Std. Hygienespülung
* Automatik: Verstopfungsdetektion
* Keine Fehlspülungen

Technischen Daten:

* Sensor: 50 x 80 x 12 mm
* Netz via Adaptor
  + Eingang: 100-240V 50/60 Hz, max. 300mA
  + Ausgang: 6,5V max. 600mA
  + Schutzmassnahme IP 65
* Oder Batterie 6V Lithium CRP2
* Schutzmassnahme IP 65
* Völlig Autokalibrierend, Plug & Play. Es sind keine manuellen Einstellungen notwendig vor Inbetriebnahme.
* 3 einstellbare Spülvolumen

Lieferumfang:

* Automatisch kalibrierender Sensor
* 6V Magnetventil mit Schmutz-Filter
* Programmierschlüssel
* Zubehör für den Anschluss an das Wassernetz
* Accu: Lithiumbatterie Type; CRP2: 6V   
  ODER   
  Netzadapter 100-240V 50/60HZ 300mA 6.5V
* Befestigungsmaterial

August-Renschler GmbH

68309 Mannheim

Obere Riedstr. 107

[www.august-renschler.de](http://www.august-renschler.de)